
# 一、儀器連接

軟體安裝完成後，插上USB藍牙模組，打開軟體出現如下圖介面：



選擇USB藍牙所在埠，點確定。再點擊介面右上角“+”號標誌，此時打開機器藍牙功能，這樣藍牙比較容易搜索到，如下圖：



等到掃面設備介面的右上角出現可連接的標誌後，選中清單中的儀器執行連接，連接成功後關閉掃描設備介面。

# 二、介面功能介紹



1. 選擇單台多台顯示可以查看單台或多台設備的狀態
2. 選擇折線圖清單可以查看儀器波形趨勢
3. 選擇按鍵控制區域可以操控儀器功能，分別為：保持（Hold）；狀態切換；量程切換；占空比/頻率切換；最大最小值控制；相對值。
4. 選擇記錄儀功能可以進行儀器的離線記錄功能（此功能只有帶“+”機型可用）
5. 選擇記錄儀功能下方的“i”可以查看軟體版本及改變軟體語言（目前只有中英兩種）

# 三、適用的電腦版本及機器類型

適用電腦版本：winXP，win7，win8，win10.

適用機器類型：B33,B33+,B33T,B33T+,B35+,B35T+,B41T+.